Установку поясных панелей наружных стен каркасных зданий следует производить:

* в плоскости стены – симметрично относительно оси пролёта между колоннами путём выравнивания расстояний между торцами панели и рисками осей колонн в уровне установки панели (допускаемое отклонение – 10 мм);
* из плоскости стены:
  + в уровне низа панели – совмещая нижнюю внутреннюю грань устанавливаемой панели с гранью нижележащей панели;
  + в уровне верха панели – совмещая (с помощью шаблона) грань панели с риской оси или гранью колонны (предельное отклонение от вертикали – 12 мм).

Выверку простеночных панелей следует производить:

* в плоскости стены – совмещая риску оси низа устанавливаемой панели с ориентирной риской, нанесённой на поясной панели;
* из плоскости стены – совмещая внутреннюю грань устанавливаемой панели с гранью нижележащей панели;
* в вертикальной плоскости – выверяя торцевую и внутреннюю грани панели относительно вертикали.